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1. [bookmark: _Toc230852038]INTRODUCCIÓN
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) en el cumplimiento integrado de mejora continua de las intervenciones de la malla vial local, intermedia y rural, ciclo infraestructura y espacio público, adopta para su ejecución, el direccionamiento de los lineamientos para el autocontrol de la calidad que han de tenerse en cuenta para el correcto desarrollo de las actividades en obra.
2. [bookmark: _Toc230852039]ALCANCE
Describir las actividades de nivelación, fresado[footnoteRef:1], y retiro del material de las capas superiores de los pavimentos asfálticos deteriorados, agrietados y/o con baches. [1:  Consiste en eliminar el deterioro de una o varias capas superiores del pavimento asfáltico removiendo mecánicamente el material con una maquina fresadora. ] 

3. [bookmark: _Toc230852040]RECURSOS
a. Material
	Descripción
	Unidad
	Origen

	Pavimento asfáltico fresado o RAP 
	m3
	NA 


b. Equipo y maquinaria
	Descripción
	Unidad
	Origen

	Maquina Fresadora
Volquetas
Compresor de aire
Minicargador
	UN
	Propio y/o Externo


c. Personal
	Ingenieros
	Unidad Ejecutora
	Comisión Topográfica
	Operarios

	Director/a de obra
Residente de obra
Social
Ambiental
Seguridad y Salud en el trabajo
	Inspector/a
Oficial
Ayudantes
Auxiliares de tráfico
	Topógrafo
Cadenero
	Designados de acuerdo con las condiciones del tipo de intervención


4. [bookmark: _Toc230852041]ACTIVIDADES PARA EL PROCESO CONSTRUCTIVO
	Actividad
	Descripción
	Registros

	1. Verificación de segmentos priorizados.
	· Realizar las correspondientes visitas de verificación de acuerdo con las priorizaciones asignadas pon la Subdirección de Planificación e Conservación (SPC).
	

	2. Actividades de Gestión ambiental, social, seguridad y salud en el trabajo.
	· Verificar la localización y desmonte de obstáculos que afectan el desarrollo de la obra.
· Identificar y proteger las zonas verdes y estructuras que involucren la zona a intervenir.
	INFRA-FM-021
Formato Gestión social adelantada
INFRA-FM-035
Formato Inspección Ambiental

	3. Señalización de la zona de intervención, si aplica.
	· Plan de Manejo de Tráfico (PMT) y Consolidado de Obras de Infraestructura (COI), aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).
	PMT aprobado por SDM y COI de aprobación

	4. Levantamiento topográfico.
	· Delimitar las referencias topográficas, verificando cotas, niveles de excavación y los alineamientos horizontales y verticales.
	INFRA-FM-004
Formato informe de topografía

	5. Fresado del pavimento asfáltico.
	· Previo al fresado, realizar soplado y/o barrido a la superficie.
· El fresado se debe efectuar sobre el área y espesor indicado.
· Procurar que la superficie quede nivelada y sin fracturas.
· Proteger el material de fresado de contaminación de la subrasante u otros materiales diferentes. 
	INFRA-FM-006
Formato Informe diario trabajo por cuadrilla

INFRA-FM-007
Formato Informe diario Consolidado de trabajo realizado

	6. Acopio, transporte y disposición del material fresado.
	· Material producto de la excavación debe ser retirado en volquetas a la escombrera y/o lugares de disposición autorizados.
· No contaminar el material producto del fresado en las volquetas.
	

	7. Verificación mínima sobre la capa terminada.
	· Garantizar el drenaje superficial en áreas fresadas donde pueda producirse apozamientos.
	


[bookmark: _Toc230852042]
5. LINEAMIENTOS PARA EL AUTOCONTROL DE LA CALIDAD
· Evitar el uso de productos que puedan afectar las propiedades del asfalto existente.
· En áreas inaccesibles con la fresadora, emplear los medios adecuados para remover el material.
· El trabajo de fresado se puede realizar en varias capas hasta alcanzar el espesor máximo.
· Por seguridad, no se debe permitir la circulación del tránsito automotor sobre una superficie fresada.
· Los trabajos de fresado se deben suspender cuando se presente lluvia.
6. [bookmark: _Toc230852043]REVISIÓN Y APROBACIÓN
	Elaborado y actualizado por:
	Validado por Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado:

	LAURA ALEJANDRA PINZÓN CLAVIJO
JOAN MANUEL W. GAITAN FERRER 
Contratista / Proceso Intervención de la Infraestructura
	JULIO CESAR PINZÓN REYES
	EDGAR ALONSO FORERO CASTRO

	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO
Contratista / Proceso Direccionamiento Estratégico
	Subdirector de Intervención de la Infraestructura
	Jefe Oficina Asesora de Planeación


7. [bookmark: _Toc230852044]CONTROL DE CAMBIOS
	Versión
	Descripción
	Fecha
	Aprobado

	001
	Creación
	Noviembre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	2
	Se realiza actualización de formatos de registro
	Diciembre de 2017
	JUAN CARLOS CALDERON 
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	3
	Se recodificó de acuerdo a la actualización del mapa de procesos, donde el proceso de intervención incorpora el apoyo interinstitucional, gestión ambiental y gestión social en obra. 

	Junio 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	4
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE
Jefe Oficina Asesora de Planeación

	1
	Se establecen los lineamientos para el autocontrol de la calidad desde la Subdirección de Intervención de la Infraestructura de acuerdo con las funciones en el nuevo rediseño institucional de la Entidad.
Así mismo, de conformidad con el rediseño institucional y la nueva estructura organizacional Acuerdo 02 de 2023, lo que conllevó al cambio del proceso de Intervención de la Malla Vial (IMVI) por el proceso de Intervención de la Infraestructura (INFRA) y a la Gerencia de Intervención por la Subdirección de Intervención de la Infraestructura, la cual está compuesta por dos Gerencias, la Gerencia de Infraestructura Urbana y la Gerencia de Infraestructura Rural.
	junio 2026
	EDGAR ALONSO FORERO CASTRO
Jefe Oficina Asesora de Planeación
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